Cmp-Mod V01 Created by CvPCB (2010-12-23 BZR 2684)-stable date = 11/27/2011 7:26:16 PM

BeginCmp
TimeStamp = /4ED2FD9E;
Reference = P1;
ValeurCmp = HP_Q2347A_FFC_1;
IdModule  = SLW16R-1C7LF_Q2347A;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0ACA;
Reference = P2;
ValeurCmp = HP_Q2347A_FFC_2;
IdModule  = SLW16R-1C7LF_Q2347A;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4ED2FDA9;
Reference = P3;
ValeurCmp = HP_Q2347A_FFC_3;
IdModule  = SLW16R-1C7LF_Q2347A;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4ED2FDB1;
Reference = P4;
ValeurCmp = HP_Q2347A_FFC_4;
IdModule  = SLW16R-1C7LF_Q2347A;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4ED2FD9F;
Reference = P5;
ValeurCmp = AUX_OUT_1;
IdModule  = PIN_ARRAY_9X2_with_connector;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE2F960;
Reference = P6;
ValeurCmp = AUX_OUT_2;
IdModule  = PIN_ARRAY_9X2_with_connector;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4ED2FDA8;
Reference = P7;
ValeurCmp = AUX_OUT_3;
IdModule  = PIN_ARRAY_9X2_with_connector;
EndCmp

EndListe
