Cmp-Mod V01 Created by CvPCB (2010-12-23 BZR 2684)-stable date = 10/2/2011 4:11:57 PM

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0273;
Reference = C1;
ValeurCmp = 100uF;
IdModule  = CP10_25;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0259;
Reference = C2;
ValeurCmp = 1.5nF;
IdModule  = C1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF026E;
Reference = C3;
ValeurCmp = 330uF;
IdModule  = CP20_35;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0625;
Reference = D1;
ValeurCmp = 1N5819;
IdModule  = D4;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE444A2;
Reference = D2;
ValeurCmp = POWER;
IdModule  = LED-3MM;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE44528;
Reference = D3;
ValeurCmp = PULSE;
IdModule  = LED-3MM;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1BAF75;
Reference = JP1;
ValeurCmp = A;
IdModule  = PIN_ARRAY_3X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1BAFAE;
Reference = JP2;
ValeurCmp = B;
IdModule  = PIN_ARRAY_3X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1BAFB0;
Reference = JP3;
ValeurCmp = C;
IdModule  = PIN_ARRAY_3X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1BAFB2;
Reference = JP4;
ValeurCmp = D;
IdModule  = PIN_ARRAY_3X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1A7803;
Reference = JP5;
ValeurCmp = PINS_2-7;
IdModule  = PIN_ARRAY_6X2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E210945;
Reference = JP6;
ValeurCmp = PINS_8-12;
IdModule  = PIN_ARRAY_5X2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1FAE2B;
Reference = JP7;
ValeurCmp = MEGA_ABCD;
IdModule  = PIN_ARRAY_4X2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1FAE4E;
Reference = JP8;
ValeurCmp = MEGA_PULSE;
IdModule  = PIN_ARRAY_4X2;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E88EAF2;
Reference = JP9;
ValeurCmp = Vin;
IdModule  = PIN_ARRAY_2X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF021D;
Reference = L1;
ValeurCmp = 180uH;
IdModule  = INDUCTOR_RLB_H;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E51DBCE;
Reference = P1;
ValeurCmp = Vin;
IdModule  = JST_PH_2PIN;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE2F502;
Reference = P2;
ValeurCmp = Vin;
IdModule  = PIN_ARRAY_2X1;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1FAEF8;
Reference = P3;
ValeurCmp = AUX_IN;
IdModule  = PIN_ARRAY_4X2_with_connector;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE2F960;
Reference = P4;
ValeurCmp = AUX_OUT;
IdModule  = PIN_ARRAY_9X2_with_connector;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0ACA;
Reference = P5;
ValeurCmp = HP_Q2347A_FFC;
IdModule  = SLW16R-1C7LF_Q2347A;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE2F441;
Reference = P6;
ValeurCmp = ICSP;
IdModule  = PIN_ARRAY_3X2_with_connector;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF024C;
Reference = R1;
ValeurCmp = 0.22;
IdModule  = R4-5;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0250;
Reference = R2;
ValeurCmp = 2K2;
IdModule  = R4;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0241;
Reference = R3;
ValeurCmp = 180;
IdModule  = R4;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0253;
Reference = R4;
ValeurCmp = 33K;
IdModule  = R4;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE44502;
Reference = R5;
ValeurCmp = 300;
IdModule  = R3;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE44525;
Reference = R6;
ValeurCmp = 300;
IdModule  = R3;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4E1FAC74;
Reference = SHIELD1;
ValeurCmp = ARDUINO_MEGA_SHIELD;
IdModule  = ARDUINO_MEGA_SHIELD_2_040PINS;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DE2F45E;
Reference = SW1;
ValeurCmp = RESET;
IdModule  = SW_PUSH_6MM;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF02CB;
Reference = U1;
ValeurCmp = MC34063A;
IdModule  = DIP-8__300_ELL;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0C36;
Reference = U2;
ValeurCmp = ULN2803AN;
IdModule  = DIP-18__300_ELL;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0A53;
Reference = U3;
ValeurCmp = CD4067;
IdModule  = DIP-24__600_ELL;
EndCmp

BeginCmp
TimeStamp = /4DDF0C45;
Reference = U4;
ValeurCmp = ULN2803AN;
IdModule  = DIP-18__300_ELL;
EndCmp

EndListe
